|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedrijfsnaam:** | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |  |
| **Contactpersoon:** | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| **Project:** | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| **Datum:** | **21-7-2015** | **09:22:52** |
| **Telefoonnummer:** | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

**Uitvoering**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | 610-01 [beide zijde gecontroleerd] |
| **Din Links** | 0 | Stuks | **Din Rechts** | 0 | Stuks |
| [ ]  | 610-02 [paniekzijde] |
| **P1** | 0 | Stuks | **P2** | 0 | Stuks |
| **P3** | 0 | Stuks | **P4** | 0 | Stuks |

**Beslag 11,5mm 11,5mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  ALU | [ ]  RVS | [ ]  | LW | [ ]  | RW | Enkelzijdige LED | 0 | Stuks |
| [ ]   ALU | [ ]  RVS | [ ]  | LW | [ ]  | RW | Dubbelzijdige LED | 0 | Stuks |

**Voorplaat Deurdikte**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Standaard 235 mm x 24 mm (Afgerond) |  | [ ]  | 40 mm | 0 | Stuks |
| [ ]  | 235 mm x 24 mm x 3 mm (Rechthoekig) |  | [ ]  | 50 mm | 0 | Stuks |
| [ ]  | 235 mm x 20 mm x 3 mm (Afgerond) |  | [ ]  | Anders namelijk  | 0 | mm | 0 | Stuks |
| [ ]  | 260 mm x 25 mm x 3 mm (Rechthoekig) |  |  |  |  |
| [ ]  | 294 mm x 25 mm x 3 mm (Rechthoekig) |  |  |  |  |

**Cilinderprofiel**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]   | 17 mm europrofiel |
| [ ]   | 22 mm Keso |

**Loopstand**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]   | Ja (standaard) |
| [ ]   | Nee |